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МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

MD-2001, мун. Кишинэу, ул. Алея Гэрий 6, тел./факс: (+373 22) 44-40-03
 www.anta.gov.md / secretariat@anta.gov.md 

Приложение № 2

к Приказу № 148 от 25.09.2024
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №2
предпринимательской деятельности станций периодического технического осмотра
I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Проверяемые лицо и объект: 
Наименование лица ___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, фискальный код
 ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Фамилия и имя руководителя проверяемого лица/его представителя ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Объект проверки (структурная/функциональная единица, подлежащая проверки) ____________________________________________________________________________________________________
(наименование)
___________________________________________________________________________________

Другие данные о подразделений (если применимо)
___________________________________________________________________________________
III. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки рисков
:

	Критерий 

	Текущая информация (располагаемой ANTA на дату начала проверки)
	Степень риска
	Текущая информация действительна ставится галочка по обстоятельствам)
	Информация, подлежащая пересмотру вследствие проверки
(вносится по обстоятельствам)

	Сфера хозяйственной деятельности
	
	
	
	

	Размер лица/подразделения
	
	
	
	


IV. Перечень вопросов

	№.

п/п
	Вопросы
	Ссылка на правовую норму
	Соответствие 
	Комментарии
	Выставленные баллы

	
	
	
	Дa
	Нет
	Н/з
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Станция периодического технического осмотра соблюдает виды деятельности, включённые в разрешение, и допускает при проведение периодического технического осмотра только те категорий транспортных средств и осуществление тех видов деятельности, которые предусмотрены разрешением?
	CTR
ст.129, 

ст.133, п. a)
	
	
	
	
	10

	2. 
	Сертификаты профессиональной компетенции менеджера и экспертов, ответственных за деятельность по периодическому техническому осмотру действительны?
	CTR
ст.127
	
	
	
	
	15

	3. 
	Станция допускает к проведению периодического технического осмотра только экспертов, прошедших профессиональную аттестацию соответственно категории транспортного средства, подвергаемого техническому осмотру, и запрашиваемому виду деятельности?
	CTR
ст.133, п.b)
	
	
	
	
	10

	4. 
	Эксперты станций периодического технического осмотра соблюдают требования к проведению периодического технического осмотра в соответствии с положениями нормативных актов ЕКМТ, ДОПОГ, INTERBUS И СПС?
	CTR
ст.127, ч.(2)
ст.129, ч.(1) п.f)
	
	
	
	
	10

	5. 
	Станция периодического технического осмотра располагает смотровой канавой (соответствующей глубины) с осветительным оборудованием (портативный фонарь с питанием на 12 или 24 В), оснащённой скользящими платформами для проверки люфта в соединениях, обеспечивающими линейные движения не менее чем в 4 направлениях?
	CTR
ст.126 ч.(3)    п. a)
	
	
	
	
	20 

	6. 
	Станция периодического технического осмотра располагает устройством для отвода отработавших газов?
	CTR
ст.126 

ч.(3), п.b)
	
	
	
	
	20

	7. 
	Станция периодического технического осмотра располагает роликовым стендом для проверки тормозных систем (срок действия, свидетельство о метрологической поверке)? 
	CTR
ст.126

ч.(3), п.c)

	
	
	
	
	20

	8. 
	Станция периодического технического осмотра располагает четырёхкомпонентным газоанализатором (для СО и λ) с точностью не менее:

± 0,06% для СО;

± 0,5% для СО2;

± 0,1% для О2;

± 12 ppm для НС

(срок действия, свидетельство о метрологической поверке)?
	CTR
ст.126, 

ч.(3), п.d) 

	
	
	
	
	15

	9. 
	Станция периодического технического осмотра располагает дымомером, предназначенным для измерения дымности отработавших газов дизельных двигателей, с точностью не менее ± 0,2 м-1?
	CTR
ст.126,
ч.(3), п.e)

	
	
	
	
	10

	10. 
	Станция периодического технического осмотра располагает прибором для проверки фар с нивелиром?
	CTR
ст.126,
ч.(3), п.f)
	
	
	
	
	10

	11. 
	Станция периодического технического осмотра располагает манометром для измерения давления в шинах с точностью до ± 0,25 атм.?
	CTR
ст.126, 

ч.(3), п.g)
	
	
	
	
	10

	12. 
	Станция периодического технического осмотра располагает устройством для измерения глубины рисунка протектора шин с точностью ± 0,1 мм?
	CTR
ст.126,
п. 3), подп.h)
	
	
	
	
	10

	13. 
	Станция периодического технического осмотра располагает весами для измерения массы (отдельными или совмещёнными со стендом для проверки тормозных систем), с точностью не менее ±2%?
	CTR
ст.126,
ч.(3), п.i)
	
	
	
	
	10

	14. 
	Станция периодического технического осмотра располагает прибором для проверки амортизаторов, снабжённым генератором колебаний частоты 15 Гц, для линий периодического технического осмотра легковых автомобилей?
	CTR
ст.126,
ч.(3), п.j)
	
	
	
	
	10

	15. 
	Станция периодического технического осмотра располагает прибором для замера суммарного люфта рулевого управления с точностью до ± 0,5o?
	CTR
ст.126,
ч. (3), п.k)
	
	
	
	
	20

	16. 
	Станция периодического технического осмотра располагает прибором для проверки тормозной жидкости?
	CTR
ст.126, ч.(3), п.l)
	
	
	
	
	20

	17. 
	Станция периодического технического осмотра располагает прибором для измерения тонировки окон?
	п. 13 

Приложения №. 3 к ПП 

№1047/1999
	
	
	
	
	10

	18. 
	Станция периодического технического осмотра располагает прибором для измерения уровня шума (за исключением станций, получивших разрешение на проведение периодического технического осмотра транспортных средств с общей допустимой массой до 3,5 тонны включительно)?
	CTR
ст.126,
ч.(3), п.m)
	
	
	
	
	5

	19. 
	Станция периодического технического осмотра располагает стендом для контроля углов установки управляемых колес?
	CTR
ст.126,
ч.(3) п. n)
	
	
	
	
	10

	20. 
	Станция периодического технического осмотра располагает видеокамерой, подключённой к локальной компьютерной сети, для фиксации информации о транспортных средствах, проходящих периодический технический осмотр?
	CTR
ст. 126,
ч. (3), п. o)
	
	
	
	
	5

	21. 
	Станция периодического технического осмотра располагает компьютерным оборудованием, подключённым к единой программе учёта периодического технического осмотра, позволяющим осуществлять мониторинг технологического процесса и обмен данными с Агентством?
	CTR
ст. 126,
ч.(3), п. p)
	
	
	
	
	5

	22. 
	Станция технического осмотра соблюдает регламент по периодическому техническому осмотру?
	CTR
ст. 133, п. c)
	
	
	
	
	10

	23. 
	Станция технического осмотра проводит оценку соответствия технического состояния дорожного транспортного средства только при представлении его на диагностическую линию и прохождении им всех испытаний с выявлением показателей, соответствующих параметрам, установленным техническими регламентами и методологией предоставления услуг по периодическому техническому осмотру?
	CTR
ст. 133, п.d)
	
	
	
	
	10

	24. 
	Станция периодического технического осмотра использует для оценки соответствия технического состояния транспортного средства только приборы, прошедшие метрологическую поверку, а также специальное оборудование, предусмотренное техническими регламентами и методологией предоставления услуг по периодическому техническому осмотру?
	CTR
ст.133, п. e)
	
	
	
	
	10

	25. 
	Станция технического осмотра указывает ли в отчёте о периодическом техническом осмотре все выявленные недостатки, по причине которых дорожное транспортное средство не прошло периодический технический осмотр, а также не допускает ли станция указания в этом отчёте технических недостатков, которых дорожное транспортное средство не имеет?
	CTR
ст.133, п. f) 
	
	
	
	
	10

	26. 
	Станция технического осмотра передаёт своевременно Агентству полные и достоверные данные о деятельности по периодическому техническому осмотру?
	CTR
ст.133, п. g)
	
	
	
	
	5

	27. 
	Станция технического осмотра собирает и хранит в архиве в течение 3 лет дела на прошедшие периодический технический осмотр транспортные средства, содержащие минимальный перечень необходимых документов, предусмотренный методологией предоставления услуг по периодическому техническому осмотру?
	CTR
ст.133, п.i)
	
	
	
	
	5

	28. 
	Станция технического осмотра соблюдает положение об уведомлении Агентства в срок не более 10 дней об изменении данных, указанных в документах, приложенных к заявлению о выдаче разрешения, а также об изменении условий, послуживших основанием для его выдачи?
	CTR 

aст.133, п.j)
	
	
	
	
	5


V. Баллы за оценку риска
	Нарушения
	Число вопросов согласно классификации нарушений 

(все применимые вопросы)
	Число нарушений, установленных в ходе проверки (все вопросы, выявляющие несоответствия)
	Степень соответствия в зависимости от числа нарушений, в % 
(1- (ст. 3/ст. 2)) x 100
	Общая доля в зависимости от классификации нарушений (сумма баллов всех применимых вопросов)
	Доля нарушений, установленных в ходе проверки (сумма баллов всех вопросов, выявляющих несоответствия)
	Степень соответствия в зависимости от числа нарушений, в %
 (1 - (col 6/col 5)) x 100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Незначительные
	
	
	
	
	
	

	Грубые

	
	
	
	
	
	

	Очень грубые
	
	
	
	
	
	

	Всего *
	
	
	
	
	
	


* Примечание: в строке “Итого” указана сумма значений в столбцах ”2”, „3”, „5” и „6”; а значение cт.”4” рассчитывается по формуле: (1- (cт. 3/ст. 2)) x 100; значение ст. „7” рассчитывается по формуле: (1- (ст. 6/ст. l 5)) x 100.

VI.  Руководство по системе оценки вопросов
	Классификация нарушений
	 Баллы

	Незначительные
	1-5

	Грубые
	6-10

	Очень грубые
	11-20


VII. Перечень соответствующих нормативных актов:

	№. п/п
	Указатель
	Наименование

	
	Закон №150/2014
	Кодекс автомобильного транспорта

	
	ПП № 1047/1999
	о преобразовании автоматизированной информационно-поисковой системы "Автомобиль" в Государственный регистр транспортных средств и введении тестирования автомобилей и прицепов к ним


Дата составления __________________________

Подписи инспекторов, присутствовавших при проверке
____________________________________

______________________
______________________




(Фамилия и имя)




(Подпись)


         (Дата ознакомления)

____________________________________

______________________
______________________




(Фамилия и имя)




(Подпись)


         (Дата ознакомления)

____________________________________

______________________
______________________




(Фамилия и имя)




(Подпись)


         (Дата ознакомления)

____________________________________

______________________
______________________




(Фамилия и имя)




(Подпись)


         (Дата ознакомления)

� Если таблица совпадает с таблицами из других ведомостей, используемых в рамках одной и той же проверки, то данная таблица заполняется только в одной из ведомостей, используемых в ходе проверки.


� Указываются исключительно критерии риска, применимые к данной сфере и проверяемому лицу.








4

